附件：

各乡镇脱贫巩固民生事宜情况统计表

| 乡 镇 | 行政村 | 实施项目名称 | 实施项目内容 | 预算资金 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沁河镇 | 琴泉村 | 街巷路面恢复硬化工程 | 村内大街小巷道路硬化面积：6327.6平方米，铺砖：973.6平方米 | 99.29 |  |
| 沁河镇 | 有义村 | 街巷路面恢复硬化工程 | 主街道硬化面积：6655平米，铺设13CM水泥混凝土垫层及铺装5厘米厚中粒沥青混凝土油面，巷道硬化面积：9058平米浇筑18厘米水泥混凝土路面 | 233.2 |  |
| 沁河镇 | 崔庄半沟村 | 路面铺油工程 | 路面凿毛面积：2040平方米，铺设15CM水泥混凝土面层，同时铺设厚度5cm中粒式沥青混凝土路面 | 37 |  |
| 郭道镇 | 前兴稍村 | 街巷路面恢复硬化工程 | 恢复街巷面积达7500平方米 | 90 |  |
| 郭道镇 | 绵上村 | 街巷路面恢复硬化工程 | 路面恢复总14500米，路面恢复 | 232 |  |
| 郭道镇 | 西阳城村 | 街巷路面恢复硬化工程和应急蓄水项目 | 路面恢复总7500米、打85米水井和配套设施 | 106 |  |
| 灵空山镇 | 下兴居村 | 五串院、窑院门前路面铺设 | 五串院、窑院门前路面砂石裸露，黄土覆盖，路面改造 | 50 |  |
| 灵空山镇 | 第一川村 | 公益性基础设施维修新建 | 1.修建停车场、新增停车点 2.维修村委外侧围墙 3.排水渠清理修缮 | 34.6 |  |
| 王和镇 | 铁水沟村 | 进村主干道修建项目 | 计划对进村长800米，宽4米，厚20厘米主干道进行修建、400米街道护坡 | 53 |  |
| 王和镇 | 王和村 | 主街道环境面貌治理 | 王和村门牌搂到王和村委门口约1600米、王和门牌楼到交警队约400米 | 30 |  |
| 王陶镇 | 义和村 | 街巷硬化项目 | 街巷硬化7000平方米 | 84 |  |
| 王陶镇 | 黄段村 | 污水管网改造项目 | 总改造长度4681米，路面恢复5600平方米 | 168 |  |
| 王陶镇 | 益泽沟村 | 路面硬化项目 | 路面硬化项目7000平方米 | 84 |  |
| 景凤镇 | 琵琶园村  活凤村  景凤村 | 三村围挡护栏安装 | 琵琶园村涉及11户，需安装护栏长度800米，活凤村涉及12户，需安装护栏长度210米，景凤村涉及6户，需安装护栏长度160米，共涉及29户，需安装护栏1170米 | 25.2 |  |
| 景凤镇 | 马家峪村 | 路面恢复项目 | 恢复破损路面4450平方米 | 53 |  |
| 交口乡 | 白狐窑村 | 路面恢复项目 | 恢复破损路面6080㎡ | 72 |  |
| 交口乡 | 官军村 | 241改道后裸地治理 | 硬化路面2500㎡，绿化1000㎡ | 40 |  |
| 法中乡 | 法中村 | 街巷硬化、排水渠修建修缮 | 需路面恢复540平方米；街巷硬化780平方米，需24万元；排水渠修建38万元 | 50 |  |
| 法中乡 | 麻坪村 | 街巷硬化 | 麻坪主村200平米街巷硬化，核桃沟300平米街巷硬化，新庄自来水改造路面恢复2000平米，雕巢岭、任家沟600平米街巷硬化。共计3100平米。 | 38 |  |
| 法中乡 | 上湾村 | 排水渠修建修复 | 鹿儿迴排水渠需加宽，其中村中水渠80米、巷道水渠65米，6.5万元；上湾上柏线两侧排水渠改造250米 | 15 |  |
| 中峪乡 | 乌木村 | 护村坝工程 | 修建乌木村羊窑上、前乌木、毛家庄自然村段护村坝共520米 | 75.6 |  |
| 中峪乡 | 西王勇村  白家滩自然村 | 整村街巷硬化 | 白家滩自然村整村街巷硬化3900平米 | 46.8 |  |
| 中峪乡 | 上庄村 | 建设护村坝及路面硬化亮化项目 | 建设护村坝及路面硬化625平米、路灯10盏、绿化200平米 | 53.5 |  |
| 韩洪乡 | 定湖村 | 街巷路面恢复及文化广场硬化 | 街巷路面需恢复硬化约6300平米； | 80 |  |
| 韩洪乡 | 鱼儿泉村 | 进村道路及文化广场进行恢复硬化 | 街巷路面需恢复硬化约5100平米；文化广场需硬化约800平米。 | 70.8 |  |
| 赤石桥乡 | 箭杆村 | 路面恢复项目 | 需修复路面4860平方米 | 60 |  |
| 赤石桥乡 | 涧崖底村 | 路面恢复项目 | 需修复路面6500平方米 | 78 |  |
| 赤石桥乡 | 倪庄 | 街巷硬化项目 | 街巷硬化3000平方米 | 36 |  |
| 赤石桥乡 | 实会湾 | 街巷硬化项目 | 街巷硬化4200平方米 | 51 |  |
| 聪子峪乡 | 土岭底村 | 化粪池改扩建项目 | 改扩建11\*6米，高4.5米，容积200立方米的化粪池 | 20 |  |
| 聪子峪乡 | 聪子峪村 | 王家沟饮水安全工程 | 铺设管道800米，对3千米输水管道进行维修，水塔作防水盖顶 | 99 |  |
| 聪子峪乡 | 聪子峪村 | 卫生所新建项目 | 新建2间2层卫生所，150平米 |  |
| 聪子峪乡 | 聪子峪村 | 电线路入地项目 | 整理并实施弱电线路入地项目，总长1800米 |  |
| 合 计 | | | | 2264.99 |  |

|  |
| --- |
| 沁源县人民政府办公室 2023年9月28日印发 |