附件3
[bookmark: _GoBack]山西省井工生产煤矿复产验收基本条件（2026版）
矿井名称（章）：                       煤矿主要负责人签字：                                   日期：
	项目
	序号
	验收内容
	验收要求
	验收情况
	签字
	备注

	一、
证照
手续
	1
	营业执照
	查证照。在有效期内
	
	
	

	
	2
	采矿许可证
	查证照。在有效期内
	
	
	

	
	3
	安全生产许可证
	查证照。在有效期内
	
	
	

	二、
安全
管理
	4
	矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长
	查资料。检查任职文件。任职条件符合中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、国务院安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》、《山西省进一步加强矿山安全生产工作措施》相关要求
	
	
	

	
	5
	安全生产责任制
	查制度。检查各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制的建立及执行情况
	
	
	

	
	6
	生产技术、安全、通风、机电、运输、地测防治水、培训等管理机构、煤与瓦斯突出矿井设置防突管理机构
	查机构。按规定设置机构，且人员数量能满足日常工作需要
	
	
	

	
	7
	安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度等
	查制度。按照《煤矿安全规程》第5条等规定，检查制度建立情况，并随机抽查一个季度的执行情况
	
	
	

	
	8
	领导带班下井
	查制度。检查制度健全情况，并随机抽查一个月领导带班下井情况和下个月带班计划，符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》、《煤矿安全规程》第6条的规定
	
	
	

	
	9
	安全生产标准化建设
	查资料。煤矿企业自查合格后向负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门提出书面申请。事故煤矿按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省生产安全事故整顿恢复机制实施办法的通知》(晋政办发99号)执行
	
	
	按照国家新的安全生产标准化规定执行

	
	10
	提取和使用安全生产费用
	查资料。检查本年度的提取和使用情况，符合《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财资(2022)136号)的规定
	
	
	

	三、
生产
技术
	11
	专项设计
	查专项设计和现场。存在《煤矿安全生产条例》第33条规定开采情形的，检查有无编制专项设计
	
	
	

	
	12
	采区布置
	查采区设计和现场。按批准的采区设计进行采掘布置；采掘工作面数量符合设计、《煤矿安全规程》第117条的规定
	
	
	

	三、
生产
技术
	13
	通风能力核定
	查资料。检查每年安排采掘作业计划时核定矿井通风能力，符合《煤矿安全规程》第160条的规定
	
	
	

	
	14
	采掘作业计划
	查计划。检查矿井的年、季、月计划，并核算有无超核定(设计)能力安排采掘作业计划
	
	
	

	
	15
	采掘作业规程
	查规程。检查《作业规程》的审查情况。地质及开采条件发生变化，及时补充安全技术措施
	
	
	

	
	16
	采掘衔接正常
	查资料和现场。矿井不存在《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》第2条情形之一的；矿井的开拓、准备、回采煤量符合《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》第3条规定的最短时间
	
	
	

	
	17
	安全出口
	查现场。矿井、各水平、各采区以及每个采煤工作面的安全出口符合《煤矿安全规程》第110条、第119条的规定
	
	
	

	
	18
	各类图纸
	查图纸。检查填绘的各类图纸，符合《煤矿安全规程》第17条的规定，并按规定执行图纸交换制度
	
	
	

	
	19
	采煤工作面实现机械化开采
	查现场。检查采煤工作面实现机械化开采情况，生产煤矿发生较大以上事故的，必须按本质安全要求智能化改造
	
	
	

	
	20
	采掘工作面支护
	查现场。检查按《作业规程》支护情况，采掘工作面支护符合《煤矿安全规程》的规定。煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测
	
	
	

	
	21
	井下作业限员制度
	查资料。检查制定的井下作业限员制度和人员位置监测系统运行情况，随机抽查矿井单班入井作业人数、采煤和掘进工作面单班作业人数，符合《煤矿单班入井(坑)作业人数限员规定》要求
	
	
	

	
	22
	煤炭产量监控系统
	查现场。随机抽查一个季度的煤炭产量监控系统运行情况，产量监控数据与实际产量相符
	
	
	

	四、
一通
三防
	23
	瓦斯等级鉴定
	查资料。检查鉴定结果，符合《煤矿安全规程》第188、189、210条和《防治煤与瓦斯突出细则》第11、12、13条，以及《煤矿瓦斯等级鉴定办法》的规定
	
	
	因停产不具备鉴定条件的矿井除外

	
	24
	煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定
	查报告。检查矿井开采水平煤层的煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定报告，符合《煤矿安全规程》的规定
	
	
	

	
	25
	通风系统
	查资料和现场。矿井通风系统不存在《煤矿安全生产条例》第三十六条第(五)项规定的情形
	
	
	

	四、
一通
三防
	26
	主要通风机
	查资料和现场。检查风机运行记录和正常运行情况，符合《煤矿安全规程》第177、178、179、180条的规定
	
	
	

	
	27
	采掘工作面通风
	查图纸和现场。检查采掘工作面通风，符合《煤矿安全规程》第169、171、172、182条的规定
	
	
	

	
	28
	掘进工作面的局部通风机
	查现场。检查掘进工作面的局部通风机，符合《煤矿安全规程》第183、184条的规定
	
	
	

	
	29
	通风设施
	查现场。检查通风设施，符合《煤矿安全规程》第173、174条的规定
	
	
	

	
	30
	有毒有害气体监测
	查资料和现场。检查瓦斯以及其它有毒有害气体的检查和监测记录，以及超限按规定分析和处理情况，符合《煤矿安全规程》第201条的规定
	
	
	

	
	31
	抽采瓦斯队伍
	查机构。检查组建的专门的抽采瓦斯队伍，以及配备的抽采技术人员，能满足瓦斯抽采工作需要
	
	
	针对瓦斯抽采矿井

	
	32
	抽采瓦斯系统及抽采达标工作
	查图纸和现场。检查抽采瓦斯系统，符合《煤矿安全规程》第202、203、204、205条，以及《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的规定
	
	
	针对瓦斯抽采矿井

	
	33
	使用金属抽采瓦斯管路
	查现场。不得使用非金属抽采瓦斯管路，符合《GB50471-2018煤矿瓦斯抽采工程设计标准》
	
	
	针对瓦斯抽采矿井

	
	34
	两个“四位一体”综合防突措施
	查资料和现场。检查区域、局部防突措施落实及防突效果达标的情况，符合《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯突出细则》的规定
	
	
	针对煤与瓦斯突出矿井及按突出管理的矿井

	
	35
	防灭火管理
	查资料和现场。检查防灭火专项设计，以及综合预防煤层自然发火措施的落实情况。煤层无自然发火现象
	
	
	针对开采容易自燃和自燃煤层的矿井

	
	36
	防尘供水系统
	查资料和现场。检查防尘供水系统，符合《煤矿安全规程》规定，并能正常使用；检查防尘措施落实情况
	
	
	

	
	37
	安全监控系统
	查资料和现场。检查安全监控系统的安装、使用、维护以及升级改造等情况，符合《煤矿安全规程》《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》等规定
	
	
	

	五、
地测
防治水
	38
	生产地质报告
	查报告。符合《煤矿地质工作细则》第83条的规定
	
	
	

	
	39
	矿井水文地质类型
	查报告。矿井水文地质类型划分符合《煤矿防治水细则》第12、13、14条的规定
	
	
	

	
	40
	水文地质图件
	查图纸。符合《煤矿防治水细则》第17条的规定
	
	
	

	
	41
	矿井排水系统
	查资料和现场。符合《煤矿防治水细则》第106—111条等规定
	
	
	

	
	42
	防治水专业技术人员、专用探放水设备、专门的探放水作业队伍
	查资料和现场。检查矿井的防治水专业技术人员，以及配齐专用探放水设备、建立专门的探放水作业队伍等情况
	
	
	

	
	43
	隐蔽致灾地质因素普查管理
	查资料和现场。检查隐蔽致灾地质因素普查报告和本年度的采掘作业计划范围内各项隐蔽致灾地质因素查明情况，以及隐蔽致灾地质因素治理工作开展情况，符合《煤矿地质工作细则》第20-36条规定
	
	
	

	
	44
	执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则
	查资料和现场。检查防治水管理制度、采掘工作面探放水设计和安全技术措施、采掘工作面探放水痕迹、探放水记录，落实探掘分离、有掘必探的情况
	
	
	

	
	45
	老空区积水管理
	查资料。检查针对老空区积水划定的“三线管理”,以及落实和完善预防性保障措施的情况。符合《煤矿防治水细则》第40、41、42、76-83条规定。
	
	
	

	
	46
	分区管理
	查资料。检查矿井可采区、缓采区、禁采区的划分情况。年度采掘作业计划必须在可采区进行
	
	
	

	
	47
	带压开采管理
	查资料。检查带压开采专项设计和地质报告，以及对开采区域的安全分区，制订并采取针对性的安全措施等情况
	
	
	针对带压开采矿井

	六、
机电
运输
	48
	供配电系统
	查资料和现场。检查两回路供电系统，井上下设备的供配电符合《煤矿安全规程》第472、473、474条的规定
	
	
	

	
	49
	电气设备管理
	查现场。电气设备的选型符合《煤矿安全规程》第477条的规定，保护装置符合《煤矿安全规程》第487条的规定，无失爆现象
	
	
	

	
	50
	主要设备管理
	查资料。主副提升设备、重要用途钢丝绳、主要通风机、主排水泵及空气压缩机等主要设备的技术性能测试按规定周期进行测定，性能检测检验报告合格有效
	
	
	

	
	51
	运送人员设备
	查现场。检查运送人员设备及各项保护，符合《煤矿安全规程》第417、418、419条、420、421、427条等规定；架空乘人装置性能检测检验报告合格有效
	
	
	

	六、
机电
运输
	52
	煤炭运输系统
	查现场。井下煤炭运输设备符合《煤矿安全规程》的相关规定
	
	
	

	
	53
	辅助运输系统
	查现场。检查井下辅助运输设备及各项保护。倾斜井巷内使用串车提升时符合《煤矿安全规程》第422条的规定
	
	
	

	七、
人员配备和培
训考核
	54
	煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员
	查资料。检查煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员配备、培训和考试，以及取得安全生产知识和管理能力考核合格证的情况，任职条件符合中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、国务院安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《山西省进一步加强矿山安全生产工作措施》相关要求
	
	
	自任职起6个月内通过安全生产知识和管理能力考核

	
	55
	专业技术人员
	查资料。检查煤矿专业技术人员的配备情况，能满足工作需要
	
	
	

	
	56
	特种作业人员
	查资料。检查特种作业人员持有《煤矿特种作业操作证》
	
	
	

	
	57
	其他从业人员
	查资料。检查其他从业人员的安全培训情况，达到《煤矿安全培训规定》要求
	
	
	

	八、
应急
救援
	58
	应急救援队伍
	查资料和机构。按规定设立矿山救护队；未设立的要与就近的救护队签订救护协议，并设立兼职救护队
	
	
	

	
	59
	安全避险系统
	查资料和现场。检查煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险系统，以及日常维护记录
	
	
	

	
	60
	救援物资储备
	查资料和现场。储备必要的救援物资、装备
	
	
	

	
	61
	事故应急预案
	查资料。检查批准的年度矿井灾害预防和处理计划，以及事故应急预案，并核查上一年度的定期演练情况
	
	
	

	
	62
	调度指挥机构
	查机构。检查设置的调度指挥部门，及岗位职责等情况，保证每天24小时专人值守，每班工作人员满足调度工作要求
	
	
	

	九、
安全
风险
分级
管控
	63
	工作机制
	查机构和资料。按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，建立安全风险分级管控工作责任体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门；建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程
	
	
	

	
	64
	安全风险辨识评估
	查资料和现场。按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估
	
	
	

	
	65
	安全风险管控
	查资料和现场。按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，落实管控措施，开展定期检查和现场检查，并进行公告警示
	
	
	

	九、
安全
风险
分级
管控
	66
	重大危险源管理
	查资料。检查矿井重大危险源评估报告，符合《安全生产法》第40条的规定，并按规定备案
	
	
	

	
	67
	保障措施
	查资料。按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，实行信息化管理，并加强人员教育培训
	
	
	

	十、
事故
隐患
排查
	68
	事故隐患排查治理制度
	查制度。随机抽查一个季度煤矿企业执行事故隐患排查治理情况，以及向从业人员通报事故隐患排查治理等情况
	
	
	

	
	69
	事故隐患排查情况
	查现场。无《煤矿安全生产条例》第三十六条所列情形
	
	
	

	
	70
	重大事故隐患验收销号
	查资料。检查重大事故隐患的治理方案、督办通知、治理时限、动态检查、验收销号、公示公告和行政处罚等情况
	
	
	

	十一、停产
及整
顿
	71
	停产报告制度
	查资料。按《山西省煤矿复工复产验收管理办法》的规定落实停产报告
	
	
	

	
	72
	停产措施落实
	查资料和现场。按《山西省煤矿复工复产验收管理办法》的规定落实停产措施
	
	
	

	
	73
	事故煤矿整顿期限
	查文件或文书。检查下达的停产整顿指令，达到规定的整顿期限
	
	
	

	
	74
	复产整顿情况
	查资料和现场。检查批准的整顿方案，在限定的整顿时间内，由煤矿主要负责人组织并完成全面整顿；检查整顿期间用电量等，核查有无生产作业行为
	
	
	

	
	75
	组织职工进行安全教育和培训
	查资料。检查复产前对职工的安全教育和培训情况，随机询问职工培训内容
	
	
	

	
	76
	煤矿自验情况
	查资料。检查煤矿按照《山西省煤矿复工复产验收基本条件(试行)》自行验收并合格等情况
	
	
	

	十二、其他
	77
	上级文件贯彻落实情况
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	煤矿企业人员考试
	随机抽取各煤矿企业经培训考试合格的人员进行考试，考试成绩为百分制，80分及格
	
	
	




